(module Crystal_SMD_HC49-US (layer F.Cu) (tedit 5F0C7995)
  (descr "SMD Crystal HC-49-SD http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/xxx-HC49-SMD.pdf, 11.4x4.7mm^2 package")
  (tags "SMD SMT crystal")
  (attr smd)
  (fp_text reference Y1 (at 0 -3.55) (layer F.SilkS))
  (fp_text value ABLS-12.000MHZ-B4-T (at 0 3.55) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd rect (at 4.5 0) (size 5.6 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -4.5 0) (size 5.6 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Crystal.3dshapes/Crystal_SMD_HC49-SD.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
